각 업체별 이행사항

차량계 하역운반기계 작업계획서

확인자별	이 름 (서명)	이 름 (서명)	이 름 (서명)
	(서명일자)	(서명일자)	(서명일자)
작업지휘자
운전자
기타 작업책임자
기타 작업책임자

㈜ ○ ○ 환경

※ 작업자 교체시는 교육후 서명토록 하고, 본 계획서는 작업종료(폐차)시까지 보관함

차량계 하역운반기계 작업계획서

1. 작업개요
업체명						관리책임자
공 종						작업장소
작업 기간		시 작				운반 경로	시 점
		종 료					종 점
제한속도						운반로				폭 : m		포장 : 유·무
작업 인원	시점부					유도자		시점부
	종점부							종점부
개인보호구						교육 실시여부
2. 화물제원
품명
크기(L×H×W) (m)
단위중량(㎏)
운반중량(㎏/회)
결속방법
3. 장비제원
장비명					조종원				면허
제조사/모델명
장비폭 (m)
최소선회반경 (m)
최대적재능력 (Ton)
최대인양높이

※ 차량등록증 또는 제작증을 참고하시기 바랍니다

〈작업자 교육사항 (안)〉

예방대책

가. 추락위험 예방대책

〇 △△슈퍼 앞은 경사지(내리막)로서 안전사고의 위험이 많은 지역이므로 운전자는           운전석에서 근무하되, 불가피하게 작업에 참여시는 바퀴에 고임목을 설치하고            조향장치(핸들)를 주행차로 반대편으로 돌려놓으며, 주차 브레이크를 채운 후 추락           위험을 항시 대비하기 바람

〇 △△빌라 단지 절개지 주변 작업시는 추락위험이 높은 지역이므로 미끄럼에 유의          해서 작업하기 바람

〇 △△동 635번지 주변은  하천가에 인접해 있으나 안전방지 시설도 없으면서 3m           정도의 낭떨어지도 있는 지역이므로 반드시 서행운전을 하면서 작업하기 바람

나. 낙하위험 예방대책

〇 재활용품 및 대형폐기물 적재시 한쪽으로 치우치지 않도록 하고,  적재물이           인도 및 도로변에 떨어지지 않도록  철저히 결속하여 낙하 예방책을 마련 후          이동하기 바람

〇 △△초등학교 앞은 어린이 보호구역이면서 과속방지턱도 3개가 있으니 과속          으로 인한 적재물 낙하 위험에 유의하기 바람

다. 전도위험 예방대책

〇 폐기물 수집후 운반시는 정해진 제한속도를 반드시 준수하기 바라며, 특히             주택가에서는 서행 운전하여 적재물이 전도되는 일이 없도록 하기 바람

〇 운행중 급브레이크를 밞게 되면 적재물로 인해 차량이 전도되는 일이 발생될          수 있으므로 항상 안전운행하기 바람

〇 대한슈퍼∼빌라단지 사이는 도로폭이 협소할 뿐 아니라 인근 어린이놀이터로          가는 길목이며, 과거에도 아동들이 골목길에서 갑자기 나타나 사고가 많이 발생          되었던 지역이므로 일행 중 1명은 유도요원 역할을 함으로써 전도위험을 방지          할 것

〇 △△초등학교 앞 이면도로는 과거 상수도관 파열로 인해 지반이 침하되었던 지역          이니 차량 통과시 유의하기 바람

〇 무게 100㎏ 이상되는 물건의 상·하차 작업시는 작업지휘자를 배치하여야 함

라. 협착위험 예방대책

〇 △△동 560번지 주택가 운행시는 도로양쪽에 주차된 차량으로 인해 청소차량          통과시 매우 협소하니 작업자 중 1명은 반드시 청소차량이 안전하게 이동 될 수          있도록 차량을 유도하기 바람

〇 △△동 자이아파트 단지 작업시는 주민들 차량으로 인하여 청소차량 통과가

매우 협소하므로 협착 위험 방지를 위하여 동승자가 차량유도를 하기 바람

〇 대림아파트 단지 작업시는 쓰레기 집하장소가 좁아 작업여건이 불리한 지역           이니 쓰레기 적재함 이동시 안전사고에 유의하기 바람

마. 붕괴 등의 위험 예방대책

〇 △△산 절개지는 붕괴의 위험이 많은 지역이며, 특히 야간에는 확인이 어려운          점을 감안하여 그 지역 작업시는 낙석위험은 없는지 반드시 절개지 주변 확인          후 작업하기 바람

〇 △△동 은행아파트∼△△동 자이아파트 간 도로는 갓길이 붕괴될 우려가 많은          지역이므로 항시 서행 운전하기 바람

2. 차량계 하역운반기계 등의 운행경로 및 작업방법

가. 운행경로

〇 1 차 : 양지파출소∼복지회관∼성일슈퍼∼우리 사진관∼빌라단지

〇 2 차 : (은행아파트 정문) 101동∼103동∼105동∼107동∼109동∼112동

∼115동 (은행아파트 후문)

〇 3 차 : (청운빌라) 1단지∼3단지∼5단지

〇 4 차 : 은행동 1100번지 일원∼1140번지 일원∼1150번지 일원

나. 작업방법

※ 현재 각 업체에서 작업하는 방식을 기재 (김△△와 이△△ 작업시 신호수는 신△△ 등)

3. 기타 교육(당부)사항

〇 차량 운행시 규정속도 준수 등의 교통 안전수칙 당부

〇 작업 중 음주 행위 및 주취자의 작업 참여 금지

〇 차량운행 및 작업 중 핸드폰 사용 금지

〇 반드시 각종 보호장비(안전화, 안전모 등)를 착용 후 작업에 임할 것

〇 차량에 비치할 안전사고 방지 물품의 확인 후 운행하기 바람

〇 재난위험 사고 발생시 우선 응급조치 후 사무실의 지시에 따라 행동

〇 중간집하장에서 작업종료 후 물청소 후 소독처리 실시

〇 쓰레기 수거 후 잔재물이 없도록 조치

〇 혹서기 및 혹한기 작업시는 사무실의 지시에 따라 작업여부 판단

〇 작업 종료시 차량을 깨끗이 청소 후 차고지에 입차

〇 이동시 차량내 탑승을 원칙으로 한다

〇 하역운반작업시 작업원 충돌위험이 있는 경우에는 작업원 출입을 금지시킬 것     〇 작업장소에 적합한 제한속도(10㎞/h)를 지정하고 운전자로 하여금 준수토록 조치

〇 작업 구간내 지반침하, 지형변경 등의 안전사고의 위험이 예상되는 지역은        사무실에 연락을 취하여 감독기관에서 대책을 마련할 수 있도록 당부

〇 운전원이 운전석을 이탈할 경우에는 다음사항을 주지

▪ 버킷, 포크 등의 위치를 가장 낮은 위치 또는 지면에 접촉토록 조치

▪ 원동기를 정지시키고 브레이크를 확실히 걸어서 불시이동을 하지 않도록 함

▪ 운전석 이탈시 시동키를 운전대에서 분리시킬 것

〈협회 의견〉

① 상기 1,2,3의 내용은 작업자들에게 교육할 사항을 예시로 작성한 것이며,

각 지역에 따라 작업환경이 각기 다를 수가 있으므로 사전에 현장 조사 후     실정에 맞는 작업계획서를 작성하시면 되겠습니다

② 회사에서는 교육일지를 작성하여 교육자, 교육일자, 교육내용 등을 기록후

본 작업계획서를 작성·보관바랍니다 (고용노동부 안산지청 의견)

[별표 4]
사전조사 및 작업계획서 내용 (제38조제1항 관련)
작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
2. 차량계 하역운반 기계 등을 사용 하는 작업	없 음	가. 해당 작업에 따른 추락·낙하·전도· 협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책 나. 차량계 하역운반 기계 등의 운행경로 및 작업방법
▪ 생활폐기물수집 운반차량 ▪ 음식물 수거차량 ▪ 재활용 차량 등이 해당됨
3. 차량계 건설 기계를 사용 하는 작업	해당 기계의 전락 (轉落), 지반의 붕괴 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반상태	가. 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능 나. 차량계 건설기계의 운행경로 다. 차량계 건설기계에 의한 작업방법

※ 별표4에는 아래와 같은 작업명이 있으나 우리업종에 해당되지 않아 작업명만      기재하였음

1. 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업

4. 화학설비와 그 부속설비 사용작업

5. 제318조에 따른 전기작업

6. 굴착작업

7. 터널굴착작업

8. 교량작업

9. 채석작업

10. 건물 등의 해체작업

11. 중량물의 취급 작업

12. 궤도와 그 밖의 관련설비의 보수·점검작업

13. 입환작업(入換作業)